{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":4,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,6],[1,3,1,6],[2,3,2,6],[3,3,3,6]]}
["设备清单"]
["序号","品名","数量","基本要求"]
[1,"全自动薄层色谱点样仪",1,"通过高精度的点样操作，将待测样品均匀地施加在薄层\n板上，从而实现样品的分离和鉴定，解决医疗机构中药\n制剂质量控制的共性难题，构建达州市首个医院制剂质\n量标准多成分谱学分析技术平台；建立基于有效成分与\n生物靶标作用的中药质量控制的多维全息的薄层图谱质\n控体系，发展基于谱学技术的医疗机构中药制剂质量控\n制的组学方法，全面提升医疗机构中药制剂产品的质量\n控制水平。"]
[2,"高画质全自动薄层色谱成像系统",1,"通过中药薄层色谱板检视拍照存档比对、中药新药申\n报的高质量薄层照片资料制作；中药薄层图像指纹图\n谱方法建立与质量控制等，解决医疗机构中药制剂质\n量控制的共性难题，构建达州市首个医院制剂质量标\n准多成分谱学分析技术平台；建立基于有效成分与生\n物靶标作用的中药质量控制的多维全息的薄层图谱质\n控体系，发展基于谱学技术的医疗机构中药制剂质量\n控制的组学方法，全面提升医疗机构中药制剂产品的\n质量控制水平。"]